招标说明

说明
中心供电单元 3200 A 
适用于 600 mm 柜宽
中心供电单元

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	3,200 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	1,800 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	45.7 W

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	8 kV

额定冲击耐受电流 Ipk :	93 kA

可加装4线母线系统

其他
清晰的结构和无孔连接技术实现了安全和节约成本的问题解决方案。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
35015000