招标说明

说明
电流互感器 250 A / 5 A
2.5 VA / 精度等级 1
60Classic
Accessories

标准
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

电气数值
power dissipation at full load of the item:	0.8 W

原材料性能
temperature-resistant up to 125 °C

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
37213000A