招标说明

说明
电流互感器 400 A / 5 A，带符合性声明
2.5 VA / 精度等级 0.5s
60Classic
185Power
Accessories

标准
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

电气数值
power dissipation at full load of the item:	1.5 W

原材料性能
temperature-resistant up to 125 °C

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
37237000A