招标说明

说明
CRITO®
连接端子，适用圆导线和扇形导线
95 - 300 mm²
60Classic
100Energy
185mm-系统
中心供电单元

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

电气数值
额定电流（IEC）:	630 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
最大电流负载能力 (IEC):	630 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	81.4 kA

其他
端子上标明了额定横截面积及扭力矩。
也可事后在已装好的母线上安装或取下端子。 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01094000