招标说明

说明
母线加长连接夹 630 A
95 mm
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	756 A

power dissipation at full load of the item:	1.3 W
最大电流负载能力 (IEC):	630 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	56.3 kA

SCCR:	25 kA

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01141000