招标说明

说明
母线支架
1 线，用于插接至 01603 或单独安装，带集成的末端盖
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V

rated isolation voltage U_i AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	8 kV
最大电压 IEC DC:	1500 V

螺钉扭力矩: 4 Nm

额定电压 (IEC) AC: 1000 V 时, 污染等级2, 材料组Ⅲ

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01355000