招标说明

说明
母线支架
3 极，带内置螺钉孔
60Classic

标准
IEC 61439-1:2020

电气数值
额定电压（IEC）AC:	800 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	8 kV
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	90 kA

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 90 kA (2 busbar supports in 500 mm distance)
further data see short-circuit diagram

其他
可以作为外部及中间支架使用t
带内置螺钉孔

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01422000