招标说明

说明
母线加长连接夹 1600 A
50 mm 长
60Classic
185mm-系统

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	1,400 A

power dissipation at full load of the item:	3.5 W
最大电流负载能力 (IEC):	1,600 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	72.7 kA

SCCR:	30 kA

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01827000