招标说明

说明
CAPUS®Panel
隔离开关，3 极 + N
螺钉 M12，墨灰色手柄
1000 A

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值
额定电流（IEC）:	1,000 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	190.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	12 kV
rated making capacity:	63 kA

使用类别 参阅数据表(下载)

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
23026000AD