招标说明

说明
EQUES®30Compact
母线转接器，1 极，32 A
1 个固定支承导轨
18 x 160 / 6 mm²
30Compact 5P

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	32 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	1.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32629000