招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 100 A
适用于 ABB 断路器 Ms49x 和 Siemens Sirius 断路器，框架尺寸 S3，长 200 mm
72 x 200, 带导线 AWG 4 (25 mm²), 带金属板，上端连接至系统
60Classic

标准
IEC 61439-1:2020

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	100 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	100 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7.3 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with S3 / 480 V AC, 65 kA with MS49x / 480 V AC 

其他
导线末端超声铸压。
卡接机构用于在母线上滑动。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32981000A