招标说明

说明
门耦合旋转手柄
Accessories

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
UL

电气数值

其他
lockable in 0-position with 3 padlocks (max. 6 mm diameter) door interlock in I-position door interlock in I-position defeatable with a tool

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33670000A