招标说明

说明
压板连接夹
连接宽度 40 的母线和宽度 20 的多层软铜排
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值

原材料性能
螺钉:
	六角螺钉 M6x30, 对应边宽度 10
端子本体:
	钢, 镀锌, 镀铬

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01206000