招标说明

说明
底槽
230 x 2400
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值

原材料性能
盖罩:
	耐温性最高 70°C, 
	根据UL 94 有阻燃性

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01045000