招标说明

说明
螺钉连接端子，可插接，适用线鼻子
M8
60Classic
100Energy
185mm-系统
中心供电单元

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	0.5 W
最大电流负载能力 (IEC):	490 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	35.5 kA

连接端
适用铝导线。
使用铝导线连接时需要维护。

原材料性能
连接螺钉:
	六角螺钉 M8
	对应边宽度 13
	镀锌, 镀铬
端子本体:
	钢, 镀锌, 镀铬 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01514000