招标说明

说明
CAPUS®Panel
隔离开关，3 极
螺钉 M10，墨灰色手柄
400 A

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	400 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	38.4 W

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	8 kV
rated making capacity:	26.5 kA

使用类别 参阅数据表(下载)

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
23004000AD