招标说明

说明
圆筒形帽熔断体 16 A
1000 V DC, gPV
10 x 38
Accessories

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-6:2010 + A1:2018

电气数值
额定电流（IEC）:	16 A
额定电压 （IEC） DC:	1000 V

power dissipation at full load of the item:	2.1 W
额定短路分断能力 DC :	30 kA

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31546000