招标说明

说明
EQUES®30Compact
母线转接器 160 A，4 极
141 x 160
30Compact 5P

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	7.4 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32640000