招标说明

说明
信号开关
同时适用于 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 4 A
QUADRON®60Classic, QUADRON®Panel 尺寸 1
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33917000