招标说明

说明
备件母线转接器 25 A
母线转接器，底座采用
30Compact 3P

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	25 A
额定电压（IEC）AC:	400 V
额定电压 (UL) AC:	500 V

rated isolation voltage U_i AC:	500 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	4 kV

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
36206000A