招标说明

说明
MIEZ
Power analyser for front panel installation
Measurement of current, voltage, power, energy and derived values
Analysis and monitoring of voltage and power quality

标准
EN 61010-1:2011 + A1
EN 61010-2-030:2011 + O1 + Z1

电气数值
额定电压（IEC）AC:	24 V
额定电压 （IEC） DC:	24 V

power dissipation at full load of the item:	4.0 W
最大电压 IEC AC:	50 V
最大电压 IEC DC:	75 V

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
37010000A