招标说明

说明
通用母线支架 UL
3 极，带内置螺钉孔
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	800 V
额定电压 (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	8 kV
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	70 kA

go to calculation for  3-pole system (IEC) 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01508000