招标说明

说明
CRITO®
异形母线连接夹
320 - 800 mm²
连接空间 41 x 23-45
60Classic
185mm-系统
中心供电单元

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	1,600 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	1,200 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
中间位置供电时的电流负荷能力:	1,600 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	81.9 kA

SCCR:	25 kA

连接端
开口空间 41 x 23-45
1 连接螺钉 M12

其他
如果矩形母线不处于机械应力下, 也可连接矩形母线。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01513000