招标说明

说明
D 熔断体，10 A
500 V, gG
E 27
Accessories

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

电气数值
额定电流（IEC）:	10 A
额定电压（IEC）AC:	500 V
额定电压 （IEC） DC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	2.6 W

额定短路分断能力 AC :	50 kA
额定短路分断能力 DC :	8 kA

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01673000