招标说明

说明
圆筒形帽熔断体 60 A
600 V AC, time delay
Class J, 27x60
Accessories

标准

认证许可
UL

电气数值

额定电流 (UL):	60 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	300 V

SCCR: 100 kA DC, 300 kA AC 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31364100