招标说明

说明
圆筒形帽熔断体 80 A, 带撞针
500 V, gG
22 x 58
Accessories

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

电气数值
额定电流（IEC）:	80 A
额定电压（IEC）AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	7.8 W

额定短路分断能力 AC :	80 kA

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31387000