招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 250 A，3 极
105 x 190
60Classic

标准
IEC 61439-1:2020

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	250 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	15.6 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with NSX250 / 600 V  AC, max. busbar support distance 400 mm, 25 kA with NSX250 / 600 V  AC, 65 kA with NSX250 / 480 V AC 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32156000