招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线设备架
2 个可调节支承导轨
45 x 260，带可拆分上部，没有电气连接
60Classic

标准
IEC 61439-1:2020

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32425000