招标说明

说明
CrossLink^®60Classic
备件母线转接器
母线转接器，底座采用
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	24.8 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	725 V
最大电压 IEC DC:	462 V

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32595000