招标说明

说明
N 模块
端子 16 mm²
9 x 160
30Compact 5P

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	0.8 W

rated isolation voltage U_i AC:	690 V

连接端子 1.5 - 16 mm²

其他
此设备在母线系统中的隔离位置可锁闭。整个元件1P+N 或 3P+N可以进行绝缘测试, 导线可以不用端子固定（见安装说明）。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32632000