招标说明

说明
CAPUS®Panel
隔离开关熔断器组，3 极
螺钉 M10，红色手柄
尺寸 2

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB)

电气数值
额定电流（IEC）:	400 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

AC-23 B (690V)
AC-22 B (690V)
AC-21 B (690V)

power dissipation at full load of the item:	109.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	8 kV

连接端
螺钉 M10 : 
Md 25 - 31 Nm

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33361000