招标说明

说明
零线 160 A, 可分开的
双侧压板
120 mm 长

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	2.9 W
最大电压 IEC AC:	800 V
最大电压 IEC DC:	800 V

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
03668000