招标说明

说明
连接端子，正面连接
适用于 35 mm² 3 极梳型母线，适用于带螺钉连接的 NH-熔断器式隔离开关，尺寸 000
4 - 35 mm²
Accessories

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33907000